电动液压升降叉车
一、性能与载荷参数
额定载重：2000kg
载荷中心距：600 mm
最大起升高度：3000mm
起升速度（满载/空载）：85/135mm/s
最大行驶速度（满载/空载）：4.0/5.0km/h
爬坡能力（满载/空载）：5%/10%
二、尺寸与通道
货叉尺寸：1150×170×60mm
货叉外宽：约680mm
整车宽度：约820mm
整车长度：约2000mm
门架闭合高度：约1830–2080mm
最小转弯半径：约1565mm
最小堆垛通道宽度：约2550–2600 mm（以1000×1000或1000×1200托盘为基准）
三、电源与电机
驱动电机功率：1.5kW
起升电机功率：2.2–3.0kW
四、轮胎
轮胎类型：聚氨酯（PU）实心胎
驱动轮规格：约Ø250×80mm
五、控制与安全
电控系统：进口/品牌交流控制器
调速方式：霍尔式加速器
制动型式：电磁制动（行车/驻车）
安全配置：电子/机械多重起升限位；防溜坡/坡道防下滑；紧急断电与反接制动；低电压保护



[bookmark: _GoBack]
